|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE | N.O. | L(mm) | W(mm) | H(mm) | PCB MAX SIZE |
| M | NKAJ-0525R | 355 | 320 | 563 | 330 X 250 |
| L | NKAJ-0733R | 460 | 400 | 560 | 460 X 330 |
| LL | NKAJ-0539R | 535 | 460 | 570 | 510 X 390 |
| XL | NKAJ-0546R | 535 | 530 | 563 | 510 X 460 |